**النجاره المعماريه  
ارتفاع حلق الباب 220 سم منهم 10سم اسفل الارضيات  
الفتحات  
باب الشقه 100 سم  
باب البلكونه 100 سم  
باب الغرفه 90 سم  
باب الحمام 80 سم  
شباك الصاله و الغرف 120\*120سم   
شباك الحمام و المطبخ 80\*80 سم و الجلسه 130 سم اعلى تشطيب الارضيات  
ارتفاع سور البلكونه 90 سم اعلى تشطيب الارضيات  
ارتفاع دروة السطح 90 سم اعلى تشطيب الارضيات  
جلسه الشباك 90 سم اعلى تشطيب الارضيات**

**منسوب بطنية العتب للابواب و الشبابيك 210 سم اعلى تشطيب الارضيات**

**يتم تركيب حلق زفر للابواب و الشبابيك الالومنيوم**

**يتم دهان وجه حلق الباب الملاصق للحائط بالبيتومين  
يتم تثبيت حلق الباب بثلاثة كانات لكل قائم من الداخل  
يتم استلام الحلوق بميزان المياه و الزاويه القائمه**

**فتحة مدخل المطبخ 90 سم لعدم وجود باب**

**يتم ترك خلوص اسفل ضلفة الباب 1 سم لتسهيل الفتح و الاغلاق**

**يتم دفن جلسة باب البلكونه داخل الارضيات ما عدا 1 سم لتسهيل الفتح و الاغلاق**