**الارضيات  
الجرانيت الرخام البورسلين السيراميك البلاط**

**يتم تحديد منسوب البلاط عن طريق الشرب  
يتم اخذ مقاسات الغرفه   
يتم تربيع الغرفه و تحديد اماكن الغلايق ( داخل الغرفه ) و شد الخيطان  
يتم التركيب باستخدام ميزان المياه بطول 1 م للدقه**

**فى اليوم التالى يتم سقية البلاط  
مونة البلاط  
1م3 مونه يحتاج 1 م3 رمل و 6 شكائر اسمنت و ينتج 40 م2 ارضيات بسمك مونه 2 سم اسفل البلاط**

**كل الغرف منسوبها افقى ما عدا الحمام تكون الارضيه بميل 1% فى اتجاه البيبه**

**سيراميك الحمام**

**ملحوظه تم طرطشة الحوائط قبل تركيب السيراميك  
ميل الارضيه فى اتجاه البيبه 1 %  
يتم تحديد منسوب البيبه  
يتم تحديد مكان اول بلاطه فى الصف الاول للحائط المجاور للبيبه و تكون فوق البيبه  
يتم تركيب الصف الثانى لسيراميك الحائط و تأجيل تركيب الصف الاول  
يتم الانتهاء من تركيب سيراميك الحوائط  
يتم تركيب سيراميك الارضيات  
يتم تركيب الصف الاول من سيراميك الحوائط**

**HDFالارضيات الخشبيه**

**يتم تركيب بلاط موزايكو للغرفه بمنسوب اقل من منسوب بلاط الشقه**

**ب 1 سم**

**يتم تغطيه البلاط بمشمع عازل للرطوبه**

**يتم تركيب الارضيات الخشبيه عاشق و معشوق**

**يتم تركيب الوزره**

**يتم تركيب القطعه الخاصه بين الارضيات الخشبيه و بلاط الشقه**

**استلام اعمال السيراميك  
سيراميك الحوائط  
التأكد من استرباع الحوائط وتحديد اماكن الغلايق وعمل اول صف كبداية لضبط المنسوب المطلوب للسيراميك  
التأكد من بروز مستوى الحلوق المسافه اللازمه لتتطابق مع مستوى السيراميك  
التأكد من طرطشة الحوائط قبل تثبيت السلك او عمل خربشه للحوائط التى تم بياضها في حالة السيراميك اللصق   
التأكد من ان العراميس الافقية والرأسية موحدة السمك ومتعامده ومستقيمه   
التأكد من استواء السطح النهائي للسيراميك واستبعاد البلاطات مختلفة المقاس  
التأكد من عدم وجود اختلاف في لون البلاط   
التأكد من إكتمال وجودة سقية البلاط  
التأكد من صحة وجودة غلايق البلاط حول الفتحات وفي الأركان**

**سيراميك الارضيات  
التأكد من استرباع الارضيات وتحديد اماكن الغلايق ونقطة البدايه وتكون في الاغلب عند الابواب او الفتحات  
التأكد من ان سمك فرشة الرمل اسفل البلاط لا يزيد عن 8 سم وفي حالة اللصق يتم خصم قيمة سمك البلاطه مع اللاصق من منسوب التشطيب  
التأكد من استواء سطح البلاط وصحة الميول على البيبه وجودة الغلايق وتساوي مقاساتها عند الاركان او بحسب المخططات   
التأكد من ان العراميس في الإتجاهين موحدة السمك ومستقيمه و متعامده   
التأكد من عدم وجود اختلاف في لون البلاط واستبعاد البلاطات مختلفة المقاسات  
التأكد من اكتمال وجودة سقية البلاط ويفضل في حالة السيراميك الفاتح ان لا يسقى روبه غامقه تجنبا للبقع**