**الخنزيره ( الريجه )**

**يتم اعداد الخنزيره بعد انتهاء الحفر و رفع المخلفات و انتهاء الاحلال**

**اضلاع الخنزيره في منسوب واحد**

**زوايا الخنزيره قائمه**

**يتم الاهتمام بتقوية الخنزيره**

**يتم القياس بشريط صلب 100 م مثلا منعا للخطأ التراكمى**

**الهدف منها توقيع محاور الاعمده و الحوائط**

**يتم رفع الخنزيره بعد الانتهاء من أعمدة و حوائط البدروم**

**يتم رفع الخنزيره بعد الانتهاء من أعمدة و حوائط الدور الارضى في حالة عدم وجود بدروم**